WIFI测试软件

1. 接线

Rst 接 3.3V

SOP 接 3.3V

WIFI RX 接 USB串口TX

WIFI TX 接 USB串口RX

WIFI电源和地 接测试板 3.3V电源输出

PE4 接 TLV62065 的 EN脚 , 用于控制3.3V电源输出( 通断 )